Добрый день коллеги!

Необходимо изготовить окожушку из оцинкованного листа 0,55мм толщина и в термокамерах из нержавеющего листа. Диаметры окожушки смотреть файл в письме ПРОЕКТ.

Объемы работы смотреть в файле «объемы». Необходимо теплоизолировать всю трубу и всю запорную арматуру. Между окожушкой и трубой(запорная арматура) произвести заливку 2-х компонентным полиуретаном(станка в наличии нет).

Рассматриваем выполнение объема как полностью так и частично(без заливки полиуретаном).

Оборудование новое(станок вальцы, зиговочный, гильотина) и материал уже на объекте г. Ладыжин, ул. Хлебозаводская 14. Работы происходят в цеху закрытом, максимальная высота 4м.

Проживание, еда мы оплачиваем.

Ждем ваши предложения, по всем вопросам обращаться Андрей 0679807967