1.Зняття родючого шару та складування на ділянці 3000 м.куб

2.Виїмка ґрунту та зворотне засипання, укатка, пошарова трамбування 300 мм.

2000 м.куб.

3.Планування та пошарове ущільнення ґрунту віброкатками 2900 м.кв.

4.Траншеї для комунікацій (труби,гільзи для

водо-теплопостачання,прокладки кбелів,пожеж.водопроводи).(ціна за 1

м.п.)

5.Демонтаж труби -розробка та зворотне засипання грунту,демонтаж та

вивіз труби із збереженням (165 м.п.;ф400мм.),глибина залягання 1

м.об'єм ґрунту 148 м.куб. (потрібні розцінки на земляні роботи та

демонтаж).