Замовник                       	
(найменування  організації)	
Підрядник                       	
(найменування  організації)	
   	
ДОГОВІРНА ЦІНА	
на будівництво м , що здійснюється в 2026 році	

Вид договірної ціни: тверда                       	
 	
Складена в поточних цінах станом на 18 сiчня 2026                       	
№
п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця
виміру	Кількість	Ціна,
грн.	Вартість,
грн.	
1	2	3	4	5	6	7	
 	 	Локальний кошторис 02-01-01 на роботи	 	 	 	 	
 	 	Розділ 1. К1	 	 			
1	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал
екскаваторами "драглайн" або "зворотна
лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 2	1000м3	0,36			
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2	100м3	0,36			
3	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів
бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.
] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2	1000м3	0,36			
4	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 200 мм	1000м	0,227			
5	С113-976
варіант1	Труби поліетиленові 200 мм	м	228			
6	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,456			
7	К585521-
Л005
варіант2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24
м3)(Ф53)	шт	12			
8	К585521-
Л032
варіант2	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону -
0,10 м3)(Ф53)	шт	6			
9	К585521-
Л048
варіант2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.
900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18
м3)(Ф53)	шт	6			
10	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	6			
11	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону	100м2	0,4256			
12	КБ22-38-8	Врізування в колодязь	1 вріз	1			
 	 	Всього по розділу 1	 	 			
 	 	Розділ 2. В1	 	 			
13	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал
екскаваторами "драглайн" або "зворотна
лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 2	1000м3	0,25			
14	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух
котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,1			
15	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів
бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.
] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2	1000м3	0,24			

1	2	3	4	5	6	7	
16	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 50 мм	1000м	0,177			
17	С113-1356
варіант1	Труба діам 50мм ПЕ100 10атм	м	177			
18	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі
збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,364			
19	К585521-
Л020
варіант2	Кільця КС20	шт	4			
20	К585521-
Л044
варіант2	Плити покриття ПП20	шт	2			
21	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2			
22	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або
клапанів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	2			
23	С1630-65
варіант1	Засувка на врізку діам 50мм	шт	1			
24	С1630-65
варіант2	Засувка в колодязь на теріторії діам 50мм	шт	1			
25	КБ22-34-6	Установлення фасонних частин: відводів,
 колін, патрубків, переходів діаметром до
400 мм	10 шт	0,1			
26	С113-1094-
11Ж
варіант1	Сідло для врізки	шт	1			
27	С113-1094-
11Ж
варіант3	Фасонні частини 	шт	1			
28	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм	1 шт	1			
29	С1630-
1450
варіант1	Лічильник "АПАТОР" діам 40мм з
інетрнетом	шт	1			
30	КБ22-38-8	Врізування	1 вріз	2			
31	С113-1094-
11Ж
варіант2	Врізка в трубу діам 400 мм	шт	1			
 	 	Всього по розділу 2	 	 			
 	 	Розділ 3. Інші роботи	 	 			
32	КБ8-17-7	Мурування з цегли	1 м3	1,572			
33	С1422-
10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,5			
34	С111-1313
варіант1	Портландцемент М400	т	0,25			
35	С1421-
9453	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм,
марка М1000 і більше	м3	3,08			
 	 	Всього по розділу 3	 	 			
 	 	Всього по локальному кошторису	 	 			
 	 	Локальний кошторис 02-01-02 на Прокол
через дорогу водопровід	 	 			
36	КБ22-46-10	Улаштування проколу через дорогу 200
мм	100м	0,17			
37	КБ22-47-3	Монтаж футляр діаметром 200 мм	100м	0,17			
38	С113-187
варіант2	Футляр діам 200мм	м	17			
39	КБ22-57-1	Протягування нитки трубопроводу з
поліетиленових труб	10 м	1,7			
40	С113-1356
варіант1	Труба діам 50мм ПЕ100 10атм	м	20			
 	 	Всього по локальному кошторису	 	 			

1	2	3	4	5	6	7	
 	 	Локальний кошторис 02-01-03 на Прокол
через дорогу каналізація	 	 	 	 	
41	КБ22-46-14	Улаштування проколу через дорогу 400
мм	100м	0,17			
42	КБ22-47-7	Монтаж футляр діаметром 400 мм	100м	0,17			
43	С113-187
варіант1	Футляр діам 400мм	м	17			
44	КБ22-57-1	Протягування нитки трубопроводу з
поліетиленових труб	10 м	1,7			
45	С113-976
варіант1	Труби поліетиленові 200 мм	м	18			
 	 	Всього по локальному кошторису	 	 	 		
 	 	 	 	 	 		
Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування		
у тому числі		
     Робота		
     Матеріали та устаткування		
Додаткові витрати		
у тому числi:		
     Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй автомобiльним транспортом 		
     Хлорування 		
     Вартiсть проектних робiт 		
     Топозйомка 		
     Ордер 		
Всього вартість будівельних робіт (без ПДВ)		
Податок на додану вартість 		
Всього з урахуванням ПДВ		

     	

 	 	
Керівник підприємства
(організації) замовника	______________	 	
 	 	
Керівник генеральної
підрядної організації	______________